6000 			// THT low level
9400			// THT medium level
10700			// THT maximum
20			// Discri
51			// TV black level
255			// TV white level
0			// CS100 interface (0=//, n=COMn:)
1			// shutter system
1			// THT system (0=no control=99999V)
768			// CCD X size
288			// CCD Y size
256			// stored image X size
256			// stored image Y size
50			// frames per second
1			// ADw3D binning display
0			// DALSA high rate swap (1=yes)
0			// waiting time before THT2 (seconds)
0			// temperature system
0			// filters/mirror system
ccir_n.dcf		// Matrox driver for camera
vm103_60.vcf	// Matrox driver for control display
END


