6000 			// THT low level
9400			// THT medium level
10800			// THT maximum
20			// Discri
50			// TV black level
255			// TV white level
0			// CS100 interface (0=//, n=COMn:)
0			// shutter system
0			// THT system (0=no control=99999v)
1024			// CCD X size
1024			// CCD Y size
1024			// stored image X size
1024			// stored image Y size
20			// frames per second
2			// ADw3D binning display
1			// DALSA high rate swap (1=yes)
cad41k1t.dcf		// Matrox driver for camera
vm107_60.vcf	// Matrox driver for control display
END

