1000 				// THT low level
1300				// THT medium level
1600				// THT maximum
20				// Discri
5 				// TV black level
255				// TV white level
1				// CS100 interface (0=//, n=COMn:)
3				// shutter system
4				// THT system (0=no control=99999v)
512				// CCD X size
512				// CCD Y size
512				// stored image X size
512				// stored image Y size
40				// frames per second
1				// ADw3D binning display
0				// DALSA high rate swap (1=yes)
0				// waiting time before THT2 (seconds)
1				// temperature system
0				// filters/mirror system
cad41k1t-bin.dcf		// Matrox driver for camera
vm103_60.vcf		// Matrox driver for control display
END