1000 			// THT low level
1500			// THT medium level
1800		// THT maximum
10			// Discri
5 			// TV black level
255			// TV white level
1			// CS100 interface (0=//, n=COMn:)
4			// shutter system
4			// THT system (0=no control=99999v)
512			// CCD X size
512			// CCD Y size
512			// stored image X size
512			// stored image Y size
40			// frames per second
1			// ADw3D binning display
0			// DALSA high rate swap (1=yes)
cad41k1t-bin.dcf		// Matrox driver for camera
vm103_60.vcf		// Matrox driver for control display
END

